**Ofertę, wypełniony załącznik nr 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „malowanie pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie Poznania” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2018 r. do godz. 08:00 w siedzibie Zleceniodawcy (sekretariat/biuro podawcze). Otwarcie ofert nastąpi 20.07.2018 r. o godz. 10:00**

**Wydział Inżynierii i Bezpieczeństwa Ruchu**

**Tel. nr 061/6477308, email: kspychala@zdm.poznan.pl**

Osoba do kontaktu - Krystian Spychała

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy:

- farb ftalowych w kolorach białym, grafitowym RAL 7043 i czarnym (po wcześniejszym uzgodnieniu barw i odcieni z Zamawiającym) oraz farby do zabezpieczenia antykorozyjnego.

Urządzenia przed malowaniem należy oczyścić z kurzu i zanieczyszczeń (także z nalepianych ogłoszeń, naklejek i plakatów reklamowych) oraz zeskrobać starą łuszczącą się farbę i zabezpieczyć farbą antykorozyjna miejsca oczyszczone z korozji. Drastyczne uszkodzenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu powodujące zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników ulic należy zgłaszać, natychmiast po zauważeniu telefonicznie do Centrum Operacyjnego Utrzymania i Ruchu – tel. 66 14 402 czynny całą dobę.

Urządzenia nie nadające się do pomalowania (III stopień korozji ) jak również krzywe , uszkodzone należy zgłosić, z podaniem lokalizacji i rodzaju uszkodzenia, w formie Wykazu –zał. nr 3 do Zamawiającego i dopiero po naprawie lub wymianie pomalować.

Obmiary wykonanych robót – zał. nr 4 należy składać w okresach nie dłuższych niż 30 dni a przy zleceniach dotyczących prac związanych z przygotowaniem ulic do uroczystości religijnych, państwowych bezpośrednio przed terminem wyznaczonym przez inspektora. Obowiązujące kolory urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz informacje do prawidłowego wykonania zadania:

* słupki barier łańcuchowych należy malować na kolor grafit RAL 7043, słupki barier tylko te wymagające malowania
* łańcuchy barier łańcuchowych nie należy malować – wyjątkowo na polecenie inspektora należy pomalować na kolor srebrzysty lub grafitowy RAL 7043;
* słupki barier łańcuchowych ozdobnych z łańcuchami i słupki ozdobne bez łańcucha należy malować na kolor czarny;
* bariery rurowe pojedyncze i podwójne należy malować kolorem grafitowym RAL 7043;
* bariery płotkowe prętowe, segmentowe odpowiednio na kolor grafitowy, każdorazowo w uzgodnieniu z inspektorem (możliwa zmiana koloru na grafitowy RAL 7043);

Obmiary wykonanych prac należy sporządzać w formie elektronicznej i przedstawiać Zamawiającemu w postaci wydruku komputerowego w formie tabeli wg wzoru – załącznik 4 SIWZ, podając ulice z podziałem na odcinki i ilości wykonane w poszczególnych asortymentach.

Nie należy zliczać do obmiaru danej ulicy urządzeń umytych lub pomalowanych z ulic dochodzących i przyległych. Wątpliwości w związku z prowadzeniem obmiarów należy każdorazowo uzgadniać z inspektorami nadzoru, jeszcze przed sporządzeniem dokumentu.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

* sukcesywnie wg wskazań Zamawiającego,

- orientacyjne terminy i natężenie prac: od udzielenia zamówienia do 15.12.2018 r.