**Specyfikacja techniczna**

**Wykonanie zmian stałej organizacji ruchu o małym zakresie zgodnie z zatwierdzonymi projektem.**

* Prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków dla ich umieszczania na drogach.

**Wymagania dla znaków pionowych:**

* Słupki do znaków drogowych należy stosować z rur stalowych ocynkowanych ø 70 mm,bez szwu, walcowanych na gorąco
* Znaki pionowe w postaci tarczy należy wykonać na podkładzie z blachy ocynkowanej ogniowo z tylną częścią znaku zabezpieczoną powłoką farby proszkowej. Podkład znaku musi być wykonany w technologii podwójnie zagiętej ciągłej krawędzi.
* Znaki średnie, pokryte folią odblaskową typu 2,

**Wymagania dla znaków poziome:**

* Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe masą chemoutwardzalną typ spray plastic o grubości do 1 mm tj. 1,5 kg/m², kolor biały

**Informacje dla oferentów:**

* Termin: realizacji sukcesywnie 15.11.2018 r.
* Szczegółowe informacje zawierają przedmiary robót oraz formularz ofertowy
* Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie cen podanych przez wykonawcę w formularzach ofertowych, które należy wypełnione dołączyć do złożonej oferty.
* Oferta winna być zawarta na formularzu ofertowym