Załącznik nr 10 do SIWZ .DZ.IP.341.103.2018

Zamawiający wymaga użycia akumulatorów o następującej specyfikacji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parkomat Sicuro 7 | Parkomat Sity 5 i Sity 7P |
| Pojemność znamionowa [Ah] | 45 | 80 |
| Napięcie [V] | 12 | 12 |
| Długość [mm] | 196 | 260 |
| Szerokość [mm] | 166 | 170 |
| Waga max [kg] | - | - |
| Max. czas ładowania do 98% pojemności [h] | - | - |
| Max prąd roboczy [A] | 4 | 5 |
| Prąd spoczynkowy – stały pobór [mA] | 120 | 200 |
| Minimalny czas pracy bez dodatkowego doładowania/długości cyklu pracy [doba] | 90 | 90 |
| Zakres temperatur pracy [OC] | od -20 do +40 | od -20 do +40 |
| Okres gwarancji [lata] | Zgodnie z zapisami SIWZ | Zgodnie z zapisami SIWZ |
| Typ złączy | M6 - konektor | M6 - konektor |

Zamawiający nie określa maksymalnej wagi oraz maksymalnego czasu ładowania do 98% pojemności akumulatora.

Zakres regulujący działania Wykonawcy związane z utrzymaniem sprawności automatów parkingowych w zakresie zasilania reguluje pkt 3.2.1. a) i b).