**Opis przedmiotu zamówienia.**

**Wykonanie zmian stałej organizacji ruchu o małym zakresie, polegających na oznakowaniu miejsc postojowych zastrzeżonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych szt.30 oraz miejsc postojowych zastrzeżonych komercyjnych szt.30.**

**Zakres robót:**

* **Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót**
* Montaż słupków ze znakami wg projektu
* Demontaż i ponowny montaż wg projektu
* Wykonanie oznakowania poziomego wg projektu
* Wykonanie dokumentacji fotograficznej z datą i lokalizacją
* Użyte materiały do oznakowania poziomego, pionowego i montowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków dla ich umieszczania na drogach.
* Lokalizacja miejsc postojowych zastrzeżonych będących przedmiotem zamówienia jest podana w załączonym „Przedmiarze oznakowania miejsc postojowych zastrzeżonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych” oraz „Przedmiarze miejsc postojowych zastrzeżonych komercyjnych”
* Projekty Stałej Organizacji Ruchu są do wglądu u zamawiającego.

**Wymagania dla znaków pionowych:**

* Słupki do znaków drogowych należy stosować z rur stalowych ocynkowanych ø 70mm,bez szwu, walcowanych na gorąco z poprzeczką zabezpieczającą przed obrotem
* Znaki pionowe w postaci tarczy należy wykonać na podkładzie z blachy ocynkowanej ogniowo z tylną częścią znaku zabezpieczoną powłoką farby proszkowej. Podkład znaku musi być wykonany w technologii podwójnie zagiętej ciągłej krawędzi.
* Znaki średnie, pokryte folią odblaskową typu 2,

**Wymagania dla znaków poziome:**

* Oznakowanie poziome miejsc postojowych zastrzeżonych komercyjnych i pozostałych elementów związanych z lokalizacją kopert należy wykonać farbą drogową białą, malując dwukrotnie ( 600g/m² x 2)
* Oznakowanie poziome - odnowienie miejsc postojowych zastrzeżonych komercyjnych i pozostałych elementów należy wykonać farbą drogową białą, malując jednokrotnie ( 600g/m² x 1)
* Oznakowanie poziome miejsc postojowych zastrzeżonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych i pozostałych elementów związanych z lokalizacją kopert i stanowisk należy wykonać jako cienkowarstwowe masą chemoutwardzalną typ spray o grubości do 1mm t.j. 1,5kg/m², kolor niebieski/biały

**Informacje dla oferentów:**

* Termin realizacji:
1. pozycji 1÷13 z przedmiaru oznakowania m. p. zastrzeżone komercyjne i pozycji 1÷16 z przedmiaru oznakowania m. p. zastrzeżone dla pojazdów osób niepełnosprawnych sukcesywnie do 31.03.2019r. na podstawie projektów SOR zatwierdzonych przez MIR.
2. pozycji 14 z przedmiaru oznakowania m. p. zastrzeżone komercyjne i pozycji 17 z przedmiaru oznakowania m. p. zastrzeżone dla pojazdów osób niepełnosprawnych sukcesywnie do 31.09.2019r. na podstawie nowych projektów stałej organizacji ruchu.
* Szczegółowe informacje zawierają przedmiary robót oraz formularz cenowy” Ślepy kosztorys”
* Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie cen podanych przez wykonawcę w formularzach cenowych, które należy wypełnione dołączyć do złożonej oferty.
* Oferta winna być zawarta na formularzu cenowym „Ślepy kosztorys”
* Osoba do kontaktów Jacek Serba – tel. 61 64 77 235