**Specyfikacja techniczna gabloty.**

Wymiar gabloty z fryzem : 1200 x 940 x 60mm ( w tym 1200 x 800 sama gablota )

Rama i skrzydło : profile aluminiowe, lakierowane proszkowo RAL 7043

Tło : magnetyczne

Przeszklenie : szyba hartowana 4mm

Skrzydło unoszone do góry, za pomocą siłowników gazowych

Treść na fryzie – Rada Osiedla Kwiatowe

Słupki nośne : profil aluminiowy o przekroju 30 x 50mm, lakierowany proszkowo RAL 7043, przystosowane do wkopania i zabetonowania w gruncie na głębokości 700mm.

 Przykład

