**Opis materiałów – załącznik 3**

- uniwersalny **uchwyt słupowy 2 ramienny**,

- mocowanie na taśmę bandimex,

- uchwyt wykonany ze stali ocynkowanej,

- otwory montażowy na dwie opaski,

- możliwość blokowania drzewca,

- montaż przy użyciu wysięgnika koszowego,

- kąt nachylenia mocowania drzewca flagi 45˚,

- montaż na słupach oświetlenia ulicznego na terenie m. Poznania

- pracownicy przystępujący do prac winni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną, a montaż winien być odpowiednio oznakowany, z uwagi na montaż uchwytów na wysokości 3 – 4 metrów nad poziom ziemi do przeprowadzenia prac niezbędny jest wysięgnik oznakowany i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Uwaga: Przykład **(!)**  uchwytu trójramiennego - **uchwyt dwuramienny winien charakteryzować się analogicznymi właściwościami**.