Poznań, dnia 10.02.2022 r.

**Ogłoszenie**

• Dane kontaktowe:

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich, 61-623 Poznań ul. Wilczak 17 - NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

• Nazwa postępowania:

Utrzymanie i wykonywanie napraw /dostaw elementów paneli informacyjnych wg standardów SIM.

• Nazwa komórki, osoba do kontaktu:

Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu, ul. Wilczak 17,

Krystian Spychała tel. 61 62 86 308, kspychala@zdm.poznan.pl

• Adres pod którym umieszczony jest opis przedmiotu zamówienia: www.zdm.poznan.pl

Zakładka: „Zamówienia Publiczne”, dalej: „Zamówienia poniżej 30 tys. euro”

https://www.zdm.poznan.pl/pl/zamowienia-ponizej-30-tys

• Opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły zamówienia zawarte w:

* Formularz ofertowy - załącznik nr 1
* Projekt panelu- załącznik Nr 2
* Wzór Umowy – załącznik nr 3

Wykonawca zobowiązuje się do

 utrzymanie i wykonywanie napraw /dostaw paneli informacyjnych wg standardów SIM.

1. Panele z informacją osiedlową IO (70 szt.) i koła ratunkowe KR(21 szt.)

Wykonawca wykona zlecone prace – naprawa/dostawa i utrzymanie np. wymiana szyby, uszkodzonej matówki, wydruk treści, naprawa panelu i gabloty, naprawy elektryczne zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Po pisemnym zawiadomieniu (również drogą emaliową) przez Zamawiającego o potrzebie dokonania naprawy Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jej wykonania, a zlecony rodzaj naprawy wykona w terminie 5 dni roboczych.

W czasie realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do stosowania i utrzymania tymczasowego oznakowania placu budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu, a także demontażu tymczasowego oznakowania po zakończeniu prac.

Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania w/w projekt tymczasowej organizacji ruchu jeżeli takie jest wymagane z uwagi na charakter prac.,

a ) uporządkowania i odtworzenia terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robót,

b ) zabezpieczenia drzew i krzewów, zarówno pni jak i terenu wokół każdego z drzew. W zasięgu korony drzewa dopuszcza się tylko ręczne wykonanie robót.

Przycięcie korzeni możliwe jest jedynie w taki sposób, aby nie dopuścić do zachwiania statyki drzewa (np. przez jednostronne podcinanie korzeni) pod warunkiem natychmiastowego ich zabezpieczenia przez specjalistycznego wykonawcę. Odpowiedzialność za zniszczenia drzewostanu ponosi Wykonawca.

C ) Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do umieszczenia w obrębie placu budowy tablic informacyjnych przedstawiających m.in. informację o prowadzonych robotach oraz terminie ich prowadzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia 2 tablic informacyjnych o wymiarach 70x100 cm plus kartka papieru A4 na jednym słupku (po jednej na początku i końcu prowadzenia inwestycji, kartka ma być wymienna, zalaminowana), zgodnie z „Wytycznymi dla Wykonawców” (dostępnymi na stronie internetowej [www.zdm.poznan.pl](http://www.zdm.poznan.pl), (zakładka: „Zamówienia publiczne”, dalej: „Wytyczne dla Wykonawców” – „Tablice informacyjne o inwestycjach, remontach i utrudnieniach” <https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-oinwestycjach-> remontach-i-utrudnieniach).

Tablice należy mocować do podłoża w taki sposób, aby nie niszczyć chodników, jezdni oraz

zagospodarowanych terenów zieleni. Jeżeli nie ma możliwości zamocowania słupka w pasie drogowym w miejscu nieutwardzonym to tablice na słupkach należy ustawić na konstrukcjach przenośnych niezwiązanych z gruntem.

Tablice mogą być zabierane po zakończeniu prac w danym dniu, jeżeli ich pozostawienie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Lokalizacja tablic informacyjnych musi być uzgodniona i zatwierdzona pisemnie przez Wydział Organizacji Ruchu ZDM.

Koszt wytworzenia, montażu i utrzymania tablic informacyjnych nie podlega odrębnej zapłacie

i przyjmuje się, że jest zawarty w cenie kontraktowej.

Wzory tablic – w formie otwartych plików są dostępne na stronie internetowej [www.zdm.poznan.pl](http://www.zdm.poznan.pl), (zakładka: „Zamówienia publiczne”, dalej: „Wytyczne dla Wykonawców”, „Tablice informacyjne o inwestycjach, remontach i utrudnieniach” <https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjachremontach-> i-utrudnieniach)

• Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

• Czas trwania zamówienia: do dnia 15.12.2022 r.

• Warunki uczestnictwa

Wykonawca składa:

1. Formularz ofertowy sporządzony w oparciu o Załącznik Nr 1.

2. Referencje dotyczące robót w pasie drogowym o podobnym charakterze– dwie roboty za kwotę 50 tys. zł netto

Uwaga:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena

• Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego **RO.402/130/2022**

• **Miejsce i sposób złożenia ofert**

**Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym oraz informacją „nie otwierać przed 09/03 / 2022 r. godz.10.00 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.**

**• Termin składania ofert Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09/03/2022 r. do godz. 08.00.**

**• Data i godzina otwarcia ofert 09/03/2022 r. o godz. 10.00 w Wydziale Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Zarządu Dróg Miejskich**.