Opis materiału:

**Lustra drogowe akrylowe U-18b** o wymiarach 1000 x 800 z uchwytem do montażu na słupek o średnicy 88 mm. Lustra winny być wyprodukowane z tworzywa odpornego na uszkodzenia, stłuczenia, działania promieni UV oraz kurzu. Obudowa biała, a sama rama lustra biało- czerwona. Lustra muszą w pełni regulowane w pionie oraz w poziomie.

Dostawca przed złożeniem zamówienia na urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego musi uzyskać ich aprobatę przez ZDM.