Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

Siedziba …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu/faksu ……………………………………………………………………………………………………………….………………….

NIP ……………………………………………….….. REGON …………………………………………………………………..…………….

1. **Zobowiązuję / zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **Rodzaj usługi/naprawy** | **Termin wykonania w dniach roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego** | **Cena jednostkowa netto zł** | **Planowane przez Zamawiającego wykonanie usługi/naprawy** |
|  | **PANELE Z INFORMACJĄ OSIEDLOWĄ ( IO) I KOŁA RATUNKOWE (KR)** | | | |
| 1 | Dostawa i montaż szyby w panelu – bezpieczna szyba hartowana gr. 5 mm | **7** | **...…………………….** | **10** |
| 2 | Wymiana wkładu do gabloty :  \* wydruk solwentowy na folii transparentnej i osobny na białej folii translucentnej z naklejeniem ich na siebie i na matówkę tak aby treść się ze sobą pokrywała,  \*montaż matówki z grafiką w gablocie | **10** | **……………………….** | **20** |
| 3 | Roboty elektryczne:  \* naprawa oświetlenia ( w tym wymiana świetlówek) | **4** | **……………………….** | **10** |
| 4 | Naprawa/ wymiana uszkodzonego elementu gabloty - | **15** | Rozmiar naprawy lub wymiany uszkodzonego panelu każdorazowo ustalany z Zamawiającym .  Cena uzgadniana wg kalkulacji przedstawionej przez Wykonawcę**.** | |
| 5 | Utrzymanie paneli w czystości :  \*mycie gablot, usuwanie graffiti, naklejek, drobne wyprawki malarskie | **10** | **…….……………………** | **40** |
| 6 | Remont panelu jednostronnego**:**  - wymiana panelu z pleksi PMMA 4 mm  - nadruk bezpośredni na płycie w technologii UV  - jakość druku: 1440 dpi z białym poddrukiem dla osiągnięcia najlepszego efektu nasycenia barw wydruku  - system druku sześciokolorowego, wysokiej jakości pozwalający uzyskać niezwykle intensywne kolory i wyraźne odwzorowanie detali.  - wymiana starej elektryki jarzeniowej na podświetlenie LED, diody AMC - PANORAMA 12V  - zasilanie: zasilacze MEAN WELL LPV-100-12  - wykonanie grafiki tablicy osiedlowej (odświeżona grafika, aktualizacja kartografii, legendy, spisu ulic itd.)  - pliki graficzne do pełnego, nieodpłatnego wykorzystania przez zamawiającego | **15** | **..………………………..** | 4 |

**Szacunkowe koszty netto : ...………………………………. netto zł**

1. Zobowiązuję / zobowiązujemy się udzielić gwarancji na zamontowane w trakcie realizacji zamówienia elementy / części. Gwarancja będzie obowiązywać w okresie 24 miesięcy od daty odbioru ostatecznego.

**Równocześnie oświadczam , iż wykonawca /wykonawcy:**

- w cenie uwzględniono wszelkie koszty z wykonaniem przedmiotu zamówienia

- uważają się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni

- akceptują proponowany przez Zamawiającego projekt umowy

-------------------------------------------------------------

Podpis osoby / osób uprawnionych