PUNKT DOTYCZĄCY REWITALIZACJI PANELI KR I IO SIM POZNAŃ

**Obsługa serwisowa gablot SIM Poznań**

**Panel jednostronny :**

- wymiana panelu z pleksi PMMA 4 mm

- nadruk bezpośredni na płycie w technologii UV

- jakość druku: 1440 dpi z białym poddrukiem dla osiągnięcia najlepszego efektu nasycenia barw wydruku

- system druku sześciokolorowego, wysokiej jakości pozwalający uzyskać niezwykle intensywne kolory i wyraźne odwzorowanie detali.

- wymiana starej elektryki jarzeniowej na podświetlenie LED

- diody AMC - PANORAMA 12V

- zasilanie: zasilacze MEAN WELL LPV-100-12

- wykonanie grafiki tablicy osiedlowej (odświeżona grafika, aktualizacja kartografii, legendy, spisu ulic itd.)

- pliki graficzne do pełnego, nieodpłatnego wykorzystania przez zamawiającego.