załącznik nr 1 do zapytania ZDM-PZ.342.26.2026.1
Utworzenie bazy dot. drzew przyulicznych w celu usprawnienia zarządzania zielenią ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowotnego i stabilności drzew w gruncie wraz z przeprowadzeniem nadzoru inwestorskiego nad wskazanymi przez wykonawcę pracami pielęgnacyjnymi – Nowe Miasto Południe
	
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie bazy danych dotyczących zieleni poprzez specjalistyczny przegląd drzew przyulicznych na terenie dzielnicy Nowego Miasta (część południowa) w Poznaniu. Wymagane jest wskazanie do wycinki i przycinki drzew zagrażających życiu i mieniu – mogących stanowić ryzyko upadku lub złamania. Przeglądowi podlegają wszystkie drzewa zlokalizowane na terenie pasów drogowych ulic, dróg wewnętrznych i działek powierzonych będących w administracji ZDM zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 7.

2. Przegląd drzewostanu
Zamawiający wymaga oględzin wszystkich nadziemnych organów oraz dostępnej części systemu korzeniowego drzew za pomocą powszechnie dostępnych metod wizualnych oraz, w przypadku wskazania takiej potrzeby, zastosowania również metod instrumentalnych.  
Kwalifikacja drzew do wycinki lub do zabiegów pielęgnacyjnych powinna być wynikiem oceny ich stanu zdrowotnego oraz stabilności w gruncie..

W ramach przeglądu drzew Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zbadania: 
· widocznej części strefy korzeniowej pod kątem zagrożenia wywróceniem, złamania w odziomku (prawidłowość rozwoju systemu korzeniowego, ślady uszkodzenia, odkrycia, oznaki chorób, zamierania, rozkładu korzeni oraz objawy ich zrywania - pochylenie drzewa);
· strefy pnia pod kątem zagrożenia złamaniem (uszkodzenia, rozkład pnia, pęknięcia, zbieżność, porażenie przez patogeny);
· strefy korony pod kątem zagrożenia rozłamaniem (posusz, uszkodzenia, masa i pokrój korony, symetria, rozkład konarów, wadliwe rozwidlenia); 
· sylwetki drzewa pod kątem zagrożenia złamaniem (ocena symetrii drzewa i pochylenia, wysokości, smukłości, stabilności);
2) oceny stanu wiązań zamontowanych na drzewach w latach ubiegłych wraz z ich późniejszym opisaniem 
w dokumentacji, tj. wykazie wiązań i kartach drzew z wiązaniami (załącznik nr 3);
3) zakwalifikowanie drzew do wykonania montażu wiązań, ze wskazaniem liczby i rodzaju wiązań oraz schematu ich rozmieszczenia;
4) przeanalizowania prawidłowej drożności chodników, dróg rowerowych i pasów ruchu, tj. wytypowanie roślinności wrastającej w znaki drogowe i/lub skrajnię chodnika/drogi rowerowej/jezdni, która wymaga wykonania cięcia (wg przedmiaru prac) z oznaczeniem zakresu prac na mapach pozyskanych z portalu SIP Geopoz (na mapach musi być widoczny nr geodezyjny działki oraz nazwa najbliższej ulicy);
5) współpracy (na swój koszt) z:
· ornitologiem, który precyzyjnie określi gatunek zwierzęcia, którego gniazdo, siedlisko, miejsce żerowania znajduje się na drzewie zakwalifikowanym do wycinki lub cięcia, celem wystąpienia 
z wnioskiem o zgodę na wydanie odstępstwa od ich niszczenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – na każdym etapie trwania umowy, np. w przypadku, gdy po objeździe z przedstawicielami Wydziału Klimatu i Środowiska UMP (KŚr)/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) okaże się, że na drzewie pojawiło się nowe gniazdo, należy uzupełnić dokumentację o wskazanie gatunku zwierzęcia, do którego ono należy wraz z dokumentacją fotograficzną w ciągu 10 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania Zamawiającego;
· alpinistą w celu wykonania inspekcji w koronie drzewa, jeśli nie jest w pełni możliwe określenie z poziomu gruntu gatunku zwierzęcia, którego gniazdo, siedlisko, miejsce żerowania znajduje się na drzewie oraz/lub ocena drzewa;
· chiropterologiem w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
· entomologiem w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
· geodetą, który w przypadku niejednoznaczności lokalizacji drzewa zagrażającego na danym terenie, wytyczy granicę działek i naniesie drzewo na mapę. Na potrzeby wykonania kosztorysu ofertowego, należy przyjąć max. 15 drzew do odczytu geodezyjnego (dokładna ich ilość będzie wynikała z potrzeb pojawiających się w trakcie trwania umowy);
· osobą/ami posiadającą/ymi odpowiedni sprzęt i doświadczenie w prowadzeniu badań drzew metodami instrumentalnymi. Badaniami należy objąć wszystkie drzewa wskazane w ramach przeglądu do wykonania pogłębionej diagnostyki. Osoba wykonująca badanie musi posiadać stosowne doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przebadać min. 30 drzew metodami instrumentalnymi;
6) udziału w komisyjnych przeglądach kwalifikujących drzewa do wycinki z udziałem przedstawicieli Wydziału Klimatu i Środowiska UMP (KŚr)/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW). 
W zależności od podejmowanych procedur, Zamawiający informuje, że istnieje prawdopodobieństwo przedłużenia komisyjnego przeglądu do kilku wyjazdów z przedstawicielami organu decyzyjnego w sprawie. W przypadku ujawnienia błędów lub nieprawidłowości w przekazanej dokumentacji (podczas komisyjnych przeglądów lub na wcześniejszych etapach), Wykonawca zobowiązany będzie do poprawienia ich w terminie do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia wady.

Do wycinki należy wskazać:
· drzewa, które stanowią realne zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia użytkowników pasa drogowego, w przypadku których nie ma możliwości przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, które zminimalizują zagrożenie wypadku z udziałem drzewa. Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu drzewa do usunięcia, należy przeanalizować możliwość jego zachowania poprzez zalecenie wykonania wiązań lub cięć, które spowodują, że nie będzie ono stanowiło zagrożenia dla ludzi i mienia w ciągu najbliższych 2 lat.

Do wykonania cięć pielęgnacyjnych należy wskazać:
· drzewa, których wady sprawiają, że stanowią one bezpośrednie, realne zagrożenie dla użytkowników pasa drogowego, 
· odrosty z pni lub korzeni drzew, które zasłaniają widoczność podczas wyjazdu z posesji, w obrębie skrzyżowań itp.,
· drzewa porażone jemiołą w znacznym stopniu,
Drobny posusz nie powinien być wskazaniem do cięcia drzewa. Cięcia prześwietlające koronę nie dot. drzew zagrażających i nie powinny znajdować się w przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji. 

· skrajnie dla ulic oraz dróg rowerowych/chodników (należy podać dokładny zakres cięć, tj. wysokość cięć)
Skrajnia chodnika/jezdni/drogi rowerowej to wolna, niezabudowana przestrzeń nad jezdnią/chodnikiem/drogą rowerową oraz jeżeli występują, nad pasami awaryjnymi, poboczami utwardzonymi, opaskami zewnętrznymi 
i w określonym zakresie nad pasami dzielącymi, która przeznaczona jest do prowadzenia ruchu pieszego/ rowerowego/pojazdów, ich zatrzymywania się lub postoju.
W zależności od rodzaju pasa ruchu, Zamawiający wyróżnia dwie wysokości utrzymania zieleni w skrajni pionowej:
· chodnika i drogi rowerowej – o wysokości 2,5 m,
· jezdni i innych pasów ruchu przeznaczonych dla pojazdów – o wysokości 4,5 m (jeśli odbywa się na nich ruch autobusowy oraz wzmożony ciężarowy).
Zieleń znajdująca się w pasie drogowym (nie dotyczy zieleni przerastającej z prywatnych posesji), która przerasta przez krawężniki jezdni/drogi rowerowej/chodnika i została zakwalifikowana jako utrudniająca lub uniemożliwiająca przejście pieszych lub przejazd rowerów/pojazdów, będzie podlegać cięciu na standardową szerokość 1,0 m lub więcej od krawężnika, w celu utrzymania wolnej przestrzeni nad ww. nawierzchniami (dot. krzewów, gałęzi drzew, samosiewów). Jeśli konieczne jest zapewnienie wolnej skrajni na szerokość więcej niż 1 m należy wprowadzić do tabeli inwentaryzacyjnej zapis dotyczący wymaganej szerokości przycięcia roślinności wchodzącej w skrajnię chodnika/jezdni/drogi.

Do wykonania badań metodami instrumentalnymi (np. test obciążeniowy, tomograf) należy wskazać:
· drzewa (z uwagi na gatunek, wiek, lokalizację), których ocena stabilności i bezpieczeństwa dla osób przebywających w pobliżu metodami wizualnymi nie jest możliwa/wystarczająca; 
· egzemplarze, których wady wskazują na konieczność wycinki, jednak z uwagi na ich cenność, zasadne jest wykonanie dalszych badań diagnostycznych potwierdzających konieczność wycinki lub wskazujących na możliwość ich zachowania w ciągu najbliższych 2 lat, pod warunkiem wykonania zabiegów poprawiających ich bezpieczeństwo, dot. szczególnie drzew wizualnie wyglądających na zdrowe, posiadających zieloną koronę, których usunięcie może budzić duże emocje społeczne i spotkać się ze sprzeciwem – diagnoza nie może budzić wątpliwości i musi być poparta badaniem.
Badania pogłębione mają służyć Wykonawcy jako narzędzie pomocne przy diagnostyce drzew, aby możliwe było przekazanie Zamawiającemu konkretnych i jednoznacznych wytycznych postępowania z danym drzewem. Wykonawca sam podejmuje decyzję o konieczności wykonania dodatkowej diagnostyki danego drzewa. Ilość drzew wytypowanych do badań zależy więc w dużej mierze od zaangażowania Wykonawcy w dokonanie oględzin innymi dostępnymi metodami, nieinstrumentalnymi. Zamawiający nie przewiduje wskazywania drzew do badań, decyzję o ilości drzew koniecznych do przebadania podejmuje Wykonawca.
Zamawiający szacuje, że konieczność wykonania dodatkowej diagnostyki dotyczyć będzie tylko drzew, dla których  inne, tańsze i prostsze metody okażą się niewystarczające. 
W celu wykonania badań instrumentalnych, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających ich wykonanie, tj. np. przycinka odrostów, usunięcie gniazd owadów błonkoskrzydłych, drutów i innych. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy listę drzew, które w ramach ostatniego przeglądu dendrologicznego poddawane były badaniom instrumentalnym i otrzymały zalecenie powtórzenia badania, w celu ich weryfikacji i w razie konieczności, ponownego przeprowadzenia badania drzew (załączniki nr 7)  

[bookmark: _GoBack]Dla realizacji zadania Zamawiający udostępnia Wykonawcy wykaz ulic w porządku alfabetycznym z informacją 
o długości każdej ulicy, miejscu jej początku i zakończenia oraz wykaz dróg wewnętrznych i działek powierzonych (załączniki nr 2) oraz wykaz drzew, które w ubiegłych latach miały zamontowane wiązania lub podpory (załączniki nr 3).
Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały pozyskane od GEOPOZ, tj. pliki w formacie shape zawierające granice pasów drogowych, dróg wewnętrznych oraz działek powierzonych i lokalizację drzew w pasach drogowych z buforem +3,0 metry. Współrzędne obiektów zapisane są w układzie PUWG 2000 strefa6 [EPSG:2177] lub WGS 84. 
Zamawiający udostępni także dane w formacie xls, zawierające lokalizację XY oraz rzędną terenu Z drzewa, oraz atrybuty opisane w przykładowej tabeli stanowiącej załącznik nr 6D do zapytania ofertowego. Część z drzew zawierała będzie również dane z zeszłorocznego przeglądu drzew dot. gatunku, obwodu, wysokości, wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych etc.
W pojedynczych przypadkach, kiedy wystąpią wątpliwości odnośnie szerokości pasa drogowego, Zamawiający udostępni kopie map z zaznaczeniem granic pasa drogowego. W przypadku powierzenia Zarządowi Dróg Miejskich części działki, na której znajdują się drzewa zagrażające, Zamawiający na zgłoszenie Wykonawcy, przekaże kopię mapy z naniesionym powierzeniem. 
Zamawiający oczekuje wytypowania tylko tych drzew, które znajdują się na terenie będącym w administracji ZDM 
(w tym drzew zlokalizowanych na granicy terenu ZDM oraz działki sąsiedniej).


3. Wymagania techniczne dotyczące wykonania przeglądu drzewostanu przyulicznego:
· wprowadzenie na pniu każdego drzewa (wskazanego do wycinki lub cięcia/badania) numeru tożsamego 
z numerem w tabeli (ID_pnia), kontrastującą farbą w widoczny sposób (na wysokości ok. 1 m, od strony drogi) o wysokości 18 - 20 cm:  
· w przypadku drzew przewidzianych do wycinki: numer i obrączka w kolorze pomarańczowym; 
· przypadku drzew przewidzianych do zabiegów pielęgnacyjnych: numer i kropka w kolorze zielonym;
W sytuacji przekwalifikowania drzewa w wyniku przeprowadzonych badań instrumentalnych (z prac pielęgnacyjnych na wycinkę), należy skorygować oznaczenia na pniu (oraz oznaczenia i dane zawarte w opracowanej dokumentacji).
Należy stosować ciągłość numeracji, tj. 1-n dla drzew wskazanych do wycinki oraz zabiegów pielęgnacyjnych na terenie całego obszaru. W przypadku drzew pomnikowych i zabytkowych nie należy stosować innej numeracji niż ta wynikająca z niniejszego zamówienia.
· zamalowanie na czarno wszystkich starych oznaczeń występujących jeszcze na drzewach – ewentualne pozostałości z wcześniejszych przeglądów;
· udokumentowanie fotograficzne w formie cyfrowej stanu drzew (jeden plik dla drzew zagrażających wskazanych do wycinki oraz drugi plik dla drzew przewidzianych do specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych), po minimum 2 zdjęcia a maksymalnie 4 na drzewo (jedno ujęcie z odległości kilku- kilkunastu metrów pokazujące całe drzewo, kolejne ujęcia obrazujące z bliska bezpośredni powód zaliczenia drzewa do wykazu drzew przewidzianych do wycinki lub wykazu drzew wymagających zabiegów pielęgnacyjnych/badania instrumentalnego). Zdjęcia należy wykonać w odpowiedniej porze dnia oraz 
w takim oświetleniu, aby były one czytelne. Wielkość 1 zdjęcia max 1,5 Mb, w formacie .jpg, 
· sporządzenie (odpowiednio załączniki nr 6A-F):
A: wykazów drzew zagrażających wytypowanych do wycinki i wykonania zabiegów pielęgnacyjnych – tabela zbiorcza z opcją filtrowania oraz hiperłączami zgodnie z zapisami w podpunkcie 3.3.1 (do zdjęć 
i map) – załącznik nr 6A;
B: wykazów roślinności wymagającej wykonania cięcia skrajni drogowej (jezdnia/chodnik/droga rowerowa) – załącznik nr 6B;
C: przedmiaru robót – załącznik nr 6C;	
D: zapisów oceniających stan wiązań zamontowanych w poprzednich latach (umieścić kolejno 
w zestawieniu wiązań wykonanych w ubiegłych latach) oraz uzupełnienie kart drzew z wiązaniami, 
(załącznik nr 3);
E: tabeli powykonawczej wskazującej przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne (wraz z dokumentacją zdjęciową po 2 zdjęcia) – bazując na tabeli stanowiącej załącznik nr 6A;
F: kart wiązań drzew na których założono wiązania (odpowiednio kolejne arkusze w plikach stanowiących załączniki nr 3);
G: zbiorczej tabeli drzew z wiązaniami znajdującej się w załącznikach nr 3;


UWAGA:
· wszystkie tabele należy wykonać z opcją filtrowania i z możliwością szybkiego podglądu dok. fot. 
i lokalizacji (hiperłącza)
· na mapach z lokalizacją należy inaczej oznaczyć drzewa do prac pielęgnacyjnych, inaczej do wycinki, inaczej do montażu wiązań do testu obciążeniowego i tomografu; na poszczególnych mapach należy zamieścić legendę oznaczeń.

4. Sposób przygotowania wykazu i dokumentacji drzew wytypowanych do wycinki i wykonania cięć pielęgnacyjnych oraz montażu wiązań:
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji prac w postaci cyfrowej, która zawiera lokalizację drzew oraz ich atrybuty opisowe (dopuszcza się formaty: shape lub xls). 
Plik opisowy XLS (wzór załącznik nr 6A do zapytania ofertowego) stanowi zestawienie drzew przeznaczonych do usunięcia 
i wykonania prac pielęgnacyjnych i musi zawierać m.in. poniższe informacje:
· opis lokalizacji każdego drzewa przy pomocy:
· współrzędnych geograficznych (X,Y – układ 2000/6, EPSG:2177) z podaniem daty pomiaru i sposobu – jeśli drzewo nie będzie znajdowało się w przekazanych materiałach i zaistnieje konieczność wykonania pomiarów;
· opisu słownego (nazwa ulicy, nr sąsiedniego budynku, lokalizacji względem charakterystycznych obiektów sąsiadujących), 
· numeru działki/działek (z obrębem i arkuszem), na której/których rośnie dane drzewo (działka lub granica działek),
· drzewa wytypowane do wycinki i wykonania zabiegów pielęgnacyjnych należy uszeregować zgodnie 
z ID_PNIA (ciągłość numeracji);
· gatunek drzewa opisany w języku łacińskim i polskim (małymi literami) – należy wybrać gatunek ze słownika stanowiącego załącznik nr 6E do zapytania ofertowego;
· przez obwód rozumie się obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm (w przypadku drzew, których obwody są na granicy uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na ich usunięcie) i 130 cm (w przypadku wszystkich drzew);
· w przypadku drzew wielopniowych obwody pni w tabeli należy wpisać w kolejności od największego 
do najmniejszego (np. 102+58+45); 
· Zamawiający nie wymaga podawania wysokości drzew – wysokość części z nich będzie znajdować się 
w materiałach przekazanych z ZGiKM Geopoz;
· opisu wad drzewa w tabeli inwentaryzacyjnej należy dokonywać zaczynając od tych najbardziej istotnych dla stanu zdrowotnego i stabilności drzewa, kończąc na mniej ważnych; opis wad musi być dokładny 
i szczegółowy, jak również opis zabiegów koniecznych do wykonania;
· dla drzew przewidzianych do wycinki nazwa adresata wniosku, ewentualnie wskazanie, że drzewo nie wymaga zezwolenia, uzupełniane po sprawdzeniu stanu prawnego danej działki: KŚr – działka Skarbu Państwa, UMWW – działka Miasta Poznania, Konserwator – działka w strefie konserwatorskiej, NIE – dla drzew niewymagających decyzji administracyjnej na wycinkę;
· dla drzew zagrażających bezpieczeństwu, przewidzianych do zabiegów pielęgnacyjnych wymagane jest przedstawienie specjalistycznych zaleceń dotyczących zabiegów poprawiających ich stan zdrowotny i/lub bezpieczeństwo użytkowników pasa drogowego (K_PIELEGN); wskazanie potrzeby przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki drzewa metodami instrumentalnymi należy wpisać jedynie w sytuacjach bezwzględnie koniecznych, podając rodzaj badania a także oznaczając na zdjęciu drzewa miejsce, które wymaga diagnostyki (K_BADANIE); wpisanie „TAK” w kolumnach BADANIE lub PIELEGNACJA;
· w przypadku konieczności montażu wiązań lub podpór wpisanie „TAK” w odpowiedniej kolumnie oraz opisanie rodzaju i ilości wiązań oraz schematyczne oznaczenie ich lokalizacji, np. na zdjęciu drzewa; opis powinien także zawierać szczegółową specyfikację wiązań i podpór, jakie mają zostać zamontowane;
· wpisanie do komórek w kolumnie SIEDLISKO lub POMNIK słowa „TAK” w przypadku, gdy wytypowane do cięcia zostanie drzewo z gniazdem lub drzewo będzie siedliskiem życia gatunków roślin i/lub zwierząt podlegających ochronie (należy określić gatunek roślin i/lub zwierzęcia oraz wpisać do komórki w kolumnie K_PIELEG) lub będzie stanowić formę chronioną – pomnik/aleja bądź też będzie pod ochroną konserwatora zabytków; wpisanie do komórek w kolumnie DRZ_PLACZ słowa „TAK” w przypadku, gdy drzewo nie może być cięte w okresie wiosennym;
· w formie graficznej poprzez zaznaczenie lokalizacji drzew przeznaczonych do usunięcia lub zabiegów pielęgnacyjnych na mapie portalu sip.poznan.pl w formacie A4;
· inwentaryzacja drzew do wycinki będzie stanowiła załącznik do wniosku do Wydziału Klimatu i Środowiska UMP (KŚr)/Marszałka Województwa Wielkopolskiego (UMWW) w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew;
· w tabeli należy umieścić hiperłącza do map oraz dokumentacji zdjęciowej; mapy należy podlinkować w miejscu, w którym wpisywany jest nr obrębu, arkusza i działki, na której znajduje się drzewo (kolumna OBR_ARK_DZ), zdjęcia należy podlinkować w miejscu nr pnia (kolumna ID_PNIA);
· wszystkie materiały w formie cyfrowej (tabele, zdjęcia, mapy) przekazane na nośniku danych – pamięci USB pendrive;
· wzór tabeli inwentaryzacyjnej stanowi załącznik nr 6A do zapytania ofertowego (bez 4 ostatnich kolumn). 

Szczegółowe zasady przekazywania wyników opracowania:
Zleceniodawca dopuszcza przekazywanie plików wektorowych w następujących formatach:
1) Formaty: dxf/dgn/dwg zapisane w układzie współrzędnych 2000/6 zawierający lokalizację XY drzewa oraz format XLS zawierający dodatkowe atrybuty opisowe drzewa. UWAGA: ID_PNIA z pliku XLS musi jednoznacznie wskazywać na drzewo załącznika dxf/dgn/dwg
Zapis informacji w plikach XLS jest następujący:
a) Drzewo w terenie znajduje się w przekazanym pliku: Wykonawca określa gatunek, status (oraz pozostałe atrybuty opisowe). Numer ID_PNIA musi jednoznacznie wskazywać na odpowiedni obiekt w załączniku graficznym (dxf,dgn,shape). UWAGA: atrybut ID_DRZEWA nie podlega zmianie.
b) Drzewo istnieje w terenie i nie występuje w przekazanym pliku: Wykonawca określa XY drzewa, wypełnia odpowiednie atrybuty. UWAGA: atrybut ID_DRZEWA pozostaje pusty
c) Drzewo nie istnieje w terenie i znajduje się w przekazanym pliku: Obiekt pozostaje w pliku XLS pole STATUS=brak w terenie. UWAGA: niedopuszczalne jest usuwanie z pliku XLS/SHAPE obiektów nieistniejących w terenie.
2) Format shape zapisany w układzie współrzędnych 2000/6 zawierający lokalizację drzewa oraz atrybuty opisowe zgodne z plikiem XLS.

Załączniki graficzne w postaci fotografii obiektów, dodatkowych opisów, etc. należy utworzyć w osobnych katalogach, których nazwą jest ID_PNIA danego obiektu. Nazwy plików składowanych w tak utworzonych katalogach nie mogą zawierać polskich znaków oraz spacji (mogą być zastąpione podkreślnikiem).
Przykład struktury katalogów do przechowywania załączników -  ścieżka: ZDJECIA>ID_PNIA (bez dodatkowych podfolderów z nazwami ulic)
katalog nadrzędny: ZALACZNIKI
		katalog podrzędny (ID_PNIA): 340
				pliki: fot.jpeg, fot2.png,etc.
		katalog podrzędny (ID_PNIA):  520
				pliki: fot.jpeg, fot2.png,etc.
Mapy muszą stanowić osoby folder. Niedopuszczalne jest umieszczenie map w folderze ze zdjęciami.

5. Sposób przygotowania wykazu i dokumentacji roślinności wymagającej wykonania cięcia roślin wrastających w skrajnię drogową (jezdni/chodników/dróg rowerowych) i/lub zasłaniających znaki drogowe: 
· poprzez cięcie roślin w skrajni drogowej należy rozumieć wykonanie cięć dużych skupin drzew i krzewów, rosnących w bardzo małej odległości od siebie, których pędy i konary wrastają w skrajnię chodnika/ścieżki rowerowej/jezdni. Do takiego cięcia należy wytypować drzewa i krzewy, których części nadziemne utrudniają ruch pieszy/rowerowy/samochodowy (zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 3.2.);
· należy podać długość odcinka ulicy wymagającego wykonania cięcia skrajni wraz ze wskazaniem pobocza ulicy oraz punktów charakterystycznych określających początek i koniec;
· wpisanie do komórek w kolumnie ‘Gniazdo/Siedlisko’ lub ‘Pomnik’ słowa „TAK” w przypadku, gdy wytypowane do cięcia zostanie drzewo z  gniazdem lub drzewo będzie siedliskiem życia gatunków roślin i/lub zwierząt podlegających ochronie (należy określić gatunek rośliny i/lub zwierzęcia i wpisać do komórki w kolumnie „Opis stanu skrajni/Określenie ilości gniazd i siedlisk wraz  z określeniem gatunku zwierzęcia/Hiperłącze do fotografii  i mapy”) lub będzie stanowić formę chronioną – pomnik/aleja bądź też będzie pod ochroną konserwatora zabytków;
· wzór tabeli stanowi załącznik nr 6B do zapytania ofertowego;
· miejsca, w których konieczne jest przycięcie skrajni należy również oznaczyć na mapach pozyskanych 
z systemu SIP Geopoz.

6. Sposób przygotowania przedmiaru prac pielęgnacyjnych:
· dla drzew zagrażających bezpieczeństwu, przewidzianych do zabiegów pielęgnacyjnych wymagane jest przedstawienie przedmiaru prac niezbędnych do zlikwidowania lub zmniejszenia zagrożenia dla użytkowników pasa drogowego zgodnie ze wzorem tabeli „Przedmiar prac”, która stanowi załącznik nr 6C do zapytania ofertowego poprzez wskazanie w przedmiarze tylko jednej pozycji kosztorysowej uwzględniającej wszystkie niezbędne zabiegi pielęgnacyjne zalecane do wykonania.

7. Sposób przygotowania wykazu i dokumentacji drzew z wiązaniami:
· wypełnienie elektronicznych kart drzew z wiązaniami stanowiących załącznik nr 3 poprzez wskazanie 
w każdej z kart uwag i zaleceń względem sprawdzanych wiązań; 
· wypełnienie zbiorczej tabeli drzew z wiązaniami znajdującej się w załącznikach nr 3 w przypadku wskazania konieczności montażu wiązań, należy podać ich zalecany rodzaj, system, wytrzymałość i ilość (należy podać konkretny tonaż wiązań a nie przedział oraz ilość) oraz oznaczyć schematycznie na zdjęciu drzewa miejsce/a, w których powinny zostać zamontowane wiązania;
· wykonanie kart dla drzew wytypowanych do montażu nowych wiązań;
· aktualizacja starych kart pod kątem obwodów pni, nr inwentaryzacyjnych (konieczność wskazania ID_DRZEWA), 
· przedstawienie w formie papierowej wyniku przeglądu wiązań zgodnie z załącznikami nr 3.

8. Sposób przygotowania dokumentacji z wykonanych badań instrumentalnych drzew:
Należy sporządzić karty oceny drzew. Każda karta oceny drzewa musi zawierać:
-  wnioski i zalecenia wynikające z badań instrumentalnych zawierające ocenę bezpieczeństwa stabilności drzewa, ocenę ryzyka złamania, witalności drzewa, wskazania pielęgnacyjne i kontrolne, ryzyko stwarzania zagrożenia, zalecenia dalszego postępowania. Zalecenia i wnioski należy formułować jako jednoznaczne wskazania jednej z 2 możliwości: drzewo do zabiegów pielęgnacyjnych/do wycinki (niedopuszczalne są określenie niejednoznaczne, np.: dopuszcza się etc.). Zapisy powinny być jednoznaczne i nie mogą pozostawiać Zamawiającemu możliwości wyboru zakresu prac pielęgnacyjnych na etapie ich zlecania;
- graficzne schematy cięcia koron drzew oraz montażu wiązań;
- ID_DRZEWA oraz ID_PNIA;
Dodatkowo należy zaktualizować tabelę inwentaryzacyjną (załącznik nr 6A-F oraz 7 do zapytania ofertowego) o dane i zalecenia uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań.

9. Nadzór nad wykonaniem cięć pielęgnacyjnych drzewostanu.
Zamawiający wymaga:
· przedstawienia wymagań i omówienia szczegółów dot. wykonania prac, bieżącej kontroli prawidłowości wykonania prac na pierwszych drzewach;
· wykonania oględzin każdego drzewa przyciętego i wskazanego w wykazach, sprawdzenia czy cięcia są zrealizowane zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz z uwzględnieniem zaleceń wyszczególnionych 
w wykazach drzew zakwalifikowanych do przycięcia, polegających m.in. na konieczności usunięcia posuszu w całej objętości koron, usunięcia zagrażających i nadłamanych konarów, wykonania cięć mających na celu poprawę stabilności drzewa dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawności wykonania wiązań;
· zestawienia powykonawczego zrealizowanych prac zgodnie z załącznikiem nr 6A-F;
· w razie stwierdzenia niewystarczającego zakresu wykonanych cięć przy drzewach - wskazania na czynności, jakie należy poprawić;
· umniejszenia w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego ilości drzew wymagających przycinki, w przypadku ustalenia, że zakwalifikowane do cięcia drzewo znajduje się poza pasem drogowym bądź też zostało przekwalifikowane do wycinki;
· zamalowanie oznaczeń na pniach drzew prawidłowo przyciętych;
· zmiany oznaczenia na pniu oraz opisu w dokumentacji dla drzew, których kwalifikacja uległa zmianie;
· sporządzenia wykazu drzew, których stan wskazuje na zagrożenia i potrzebę kwalifikacji drzewa do usunięcia, pomimo wykonanych zabiegów cięcia w maksymalnym zakresie, na jakie pozwala obowiązująca ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody;
· czynnego nadzorowania i rozliczenia pozostałych czynności objętych zadaniem zgodnie z wykazem;
· dokonania odbioru nadzorowanych i prawidłowo wykonanych prac pielęgnacyjnych i/lub ich poprawek w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia wykonawcy o gotowości do odbioru;
· wnioskowania o nałożenie kary w ramach kontroli i odbioru cięcia drzew, w przypadku nieterminowego lub niewłaściwego ich wykonania przez firmę, której prace nadzoruje;
· spisania z wykonawcą protokołu odbioru cięcia drzew;
· sporządzenia dokumentacji powykonawczej zabiegów pielęgnacyjnych drzew w formie tabeli (wypełnienie 4 ostatnich kolumn oznaczonych na czerwono), zgodnie z załącznikiem nr 6A-F do zapytania ofertowego;
· sporządzenia powykonawczej dokumentacji fotograficznej – po 2 szt. na każde przycięte drzewo                          i przedstawienia jej Zamawiającemu w formie elektronicznej w ramach odbioru nadzoru nad cięciami – sposób skatalogowania dokumentacji tożsamy ze sposobem określonym w pkt 3.3.1,
· przygotowania i aktualizacji kart drzew, na których założono lub poprawiono wiązania oraz weryfikacja otrzymanych atestów wiązań.

[bookmark: _Hlk47420890]W zależności od dostępnych środków finansowych, terminu rozstrzygnięcia nin. postępowania i wyłonienia Wykonawcy realizującego cięcia koron drzew zagrażających, Zamawiający planuje zakończenie przedmiotu zamówienia do 31.12.2028 r. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania cięć pielęgnacyjnych (odrębne zamówienie publiczne) drzew oraz nadzoru (nin. postępowanie) z podziałem na trzy części: dla drzew „płaczących”, „niepłaczących” i pomnikowych oraz zabytkowych. Po zakończeniu realizacji zabiegów pielęgnacyjnych, Wykonawca prowadzący nadzór ma obowiązek złożenia pełnej dokumentacji powykonawczej w terminie 2 tygodni (kalendarzowych) od dnia podpisania protokołu odbioru prac nad cięciami koron drzew. Natomiast Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru nadzoru w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia ww. dokumentacji.
Zamawiający nie przewiduje wykonania nadzoru nad cięciami później niż do 17.12.2028 r. wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej do 31.12.2028 r. W takim przypadku po przekazaniu dokumentacji powykonawczej zabiegów pielęgnacyjnych do ZDM, Zamawiający ma obowiązek dokonać odbioru prac nie później niż 
do 21.01.2029 r.
W przypadku kiedy termin zlecenia cięcia drzew umożliwi jednoczesne przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych zarówno na drzewach „płaczących” jak i „niepłaczących”, Wykonawca nie będzie zobowiązany do przygotowania osobnych rozliczeń powykonawczych dla drzew „płaczących” i „niepłaczących” a wypłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z nadzoru nad cięciami pielęgnacyjnymi 
w przypadku niewystraczających środków finansowych na przeprowadzenie postępowania dot. cięcia koron drzew. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za niezrealizowany zakres prac. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić rozliczenie powykonawcze faktycznie wykonanych prac.
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