24 kwietnia 2018

# Ulica Czarna Rola z nową jezdnią, chodnikiem i odwodnieniem

Pobierz artykuł
Ulica Czarna Rola

###

Bardzo wąska jezdnia, brak chodników i odwodnienia. Tak do niedawna wyglądała ulica Czarna Rola. Kończy się długo oczekiwana przez mieszkańców budowa ulicy, na której skorzystają również mieszkańcy sąsiednich osiedli mieszkaniowych. Otrzymają wygodne połączenie z ulicą Naramowicką

Budowa ulicy Czarna Rola objęła odcinek pomiędzy ulicami Pasterską i Naramowicką. Zakres prac obejmował wybudowanie jezdni, chodnika i odwodnienia ulicy.

Jezdnia została wykonana z betonu asfaltowego. Na odcinku od ul. Pasterskiej do wjazdu na parking Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ulica jest jednokierunkowa. Na pozostałym od wjazdu do ul. Naramowickiej gdzie pasy ruchu mają 2,5 metra szerokości, można poruszać się samochodem w dwóch kierunkach. Na całym odcinku ZDM przebudował również skrzyżowania, zamontował oznakowanie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Chodnik został wybudowany po północnej stronie ulicy. Wykonany jest z kostki brukowej bezfazowej. Ma prawie 240 metrów długości i 2 metry szerokości. Jest wygodny, a piesi nie muszą już poruszać się stromym poboczem lub po zniszczonej nawierzchni jezdni. Ważnym elementem inwestycji jest odwodnienie ulicy.

Prace budowlane zostały zakończone 6 kwietnia. Obecnie trwa sprawdzanie dokumentacji powykonawczej i przygotowania do odbioru technicznego. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 742 665,41 złotych.

Poprzedni Następny Wszystkie