**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

**Ofertę, wypełniony załącznik nr 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „mycie pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz umycie tablic systemu informacji miejskiej dla kierujących pojazdami na terenie Poznania” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2018 r. do godz. 08:00 w siedzibie Zleceniodawcy (sekretariat/biuro podawcze). Otwarcie ofert nastąpi 20.07.2018 r. o godz. 10:00.**

**Wydział Inżynierii i Bezpieczeństwa Ruchu**

**Tel. nr 061/6477308, email: kspychala@zdm.poznan.pl**

Osoba do kontaktu - Krystian Spychała

Urządzenia przed umyciem należy oczyścić z nalepionych ogłoszeń, naklejek, plakatów reklamowych. Obmiary wykonanych robót należy składać w okresach nie dłuższych niż 30 dni a przy zleceniach dotyczących prac związanych z przygotowaniem ulic do uroczystości religijnych, państwowych oraz imprez sportowych bezpośrednio przed terminem wyznaczonym przez inspektora.

Wykonany przegląd techniczny należy potwierdzić na piśmie w formie tabelarycznej wg załącznika nr 3 do SIWZ. Drastyczne uszkodzenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu powodujące zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników ulic należy zgłaszać, natychmiast po zauważeniu telefonicznie do Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – tel. 61/64 65 450 czynny całą dobę.

Potwierdzone przez Zamawiającego wykazy (załącznik nr 3) i obmiary (załącznik nr 4) będą podstawą do dokonania odbioru robót.

Mycie tablic drogowskazowych należy wykonać metodami nieinwazyjnymi tzn. nie powodując zarysowań powierzchni folii odblaskowej, z dokładnym usunięciem detergentów i preparatów myjących.

Kosztami naprawy ewentualnych uszkodzonych w trakcie mycia elementów oznakowania zostanie każdorazowo obciążony wykonawca, na podstawie zapisu w protokole odbioru.

Obmiary wykonanych prac należy sporządzać w formie elektronicznej i przedstawiać Zamawiającemu w postaci wydruku komputerowego w formie tabeli wg wzoru – załącznik 4, podając ulice z podziałem na odcinki i ilości wykonane w poszczególnych asortymentach.

Nie należy zliczać do obmiaru danej ulicy urządzeń umytych lub pomalowanych z ulic dochodzących i przyległych. Wątpliwości w związku z prowadzeniem obmiarów należy każdorazowo uzgadniać z inspektorami nadzoru, jeszcze przed sporządzeniem obmiaru.

Znaki systemu informacji miejskiej dla kierujących pojazdami na terenie miasta Poznania zlokalizowane są wzdłuż głównych ulic miasta Poznania w pasie drogowym blisko jezdni.

Urządzenia przed umyciem należy oczyścić z nalepionych ogłoszeń, naklejek, plakatów reklamowych oraz graffiti.

Mycie tablic drogowskazowych należy wykonać metodami nieinwazyjnymi tzn. nie powodując zarysowań lub zniszczenia powierzchni folii odblaskowej, z dokładnym usunięciem detergentów i preparatów myjących.

Drastyczne uszkodzenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu powodujące zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników ulic należy zgłaszać, natychmiast po zauważeniu telefonicznie do Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – tel. 61/64 65 450 czynny całą dobę.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

* sukcesywnie wg wskazań zamawiającego,

 - orientacyjne terminy i natężenie prac: od udzielenia zamówienia do 15.12.2018