**Opis przedmiotu zamówienia.**

**Wykonanie zmian stałej organizacji ruchu na ul. Cmentarnej.**

**Zakres robót:**

* **Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót**
* Montaż słupków blokujących wg projektu
* Montaż słupków ze znakami wg projektu
* Wykonanie oznakowania poziomego wg projektu
* Wykonanie dokumentacji fotograficznej z datą i lokalizacją
* Użyte materiały do oznakowania poziomego, pionowego i montowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków dla ich umieszczania na drogach.
* Projekty Stałej Organizacji Ruchu są do wglądu u zamawiającego.

**Wymagania dla znaków pionowych:**

* Słupki blokujące rura stalowa ø 70 kolor RAL 7042 z elementami odblaskowymi
* Słupki do znaków drogowych należy stosować z rur stalowych ocynkowanych ø 70mm,bez szwu, walcowanych na gorąco z poprzeczką zabezpieczającą przed obrotem
* Znaki pionowe w postaci tarczy należy wykonać na podkładzie z blachy ocynkowanej ogniowo z tylną częścią znaku zabezpieczoną powłoką farby proszkowej. Podkład znaku musi być wykonany w technologii podwójnie zagiętej ciągłej krawędzi.
* Znaki średnie, pokryte folią odblaskową typu 2,

**Wymagania dla znaków poziome:**

* Oznakowanie poziome miejsc postojowych zastrzeżonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych i pozostałych elementów związanych z lokalizacją kopert i stanowisk należy wykonać jako cienkowarstwowe masą chemoutwardzalną typ spray o grubości do 1mm t.j. 1,5kg/m², kolor niebieski/biały

**Informacje dla oferentów:**

* Termin realizacji:
* Szczegółowe informacje zawierają przedmiary robót oraz formularz cenowy” Ślepy kosztorys”
* Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie cen podanych przez wykonawcę w formularzach cenowych, które należy wypełnione dołączyć do złożonej oferty.
* Oferta winna być zawarta na formularzu cenowym „Ślepy kosztorys”
* Osoba do kontaktów Alicja Kuka – tel. 61 64 77 210

Gwarancja 12 miesięcy.