**ZAŁĄCZNIK nr 1**

**I. Opis przedmiotu umowy**

Przedmiotem umowy jest: **Mycie elewacji przejść podziemnych na terenie m. Poznania.**

**2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

-kompletowania dokumentacji fotograficznej na płycie CD ze zdjęciami dokumentującymi wykonanie zlecenia, obejmujący każdy obiekt (zdjęcia winny przedstawiać obiekty przed i po wykonaniu usługi wraz z datą wykonania zdjęć),

- prowadzenie prac w godzinach najmniej uciążliwych dla osób korzystających z przejścia podziemnego, przed przystąpieniem do prowadzenia robót obowiązek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego potwierdzonego podpisem. Wszyscy pracownicy powinni zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania poszczególnych etapów zamówienia.

**2.1. Zakres umowy:**

Zamówienie obejmuje umycie elewacji 25 obiektów inżynierskich.

- Zlecenie obejmuje umycie elewacji przejść podziemnych przy użyciu wody, za pomocą myjki wysokociśnieniowej nie powodującej zniszczenia powierzchni ścian, powierzchnia powinna być skutecznie umyta z zanieczyszczeń,

Przedmiot zamówienia :

**Przejścia podziemne:**

1. **Słowiańska PST** - ściany wewnętrzne i zewnętrzne 3 przejść podziemnych - powierzchnia do umycia – 1060 m2
2. **Al. Solidarności PST** - ściany wewnętrzne i zewnętrzne 3 przejść podziemnych - powierzchnia do umycia – 940 m2
3. **Międzyosiedlowa PST** - ściany wewnętrzne i zewnętrzne przejścia podziemnego - powierzchnia do umycia – 1157,20 m2
4. **Kurpińskiego PST** - ściany wewnętrzne i zewnętrzne 3 przejść podziemnych - powierzchnia do umycia – 810 m2,
5. **Breille’a PST** - ściany wewnętrzne i zewnętrzne przejścia podziemnego - powierzchnia do umycia – 737,80 m2
6. **Szymanowskiego PST** - ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz sufit 3 przejść podziemnych - powierzchnia do umycia – 1720,00 m2,
7. **Leśnowolska** - pod ul. Dąbrowskiego - ściany biegów schodowych i ściany wewnętrzne przejścia podziemnego- powierzchnia do umycia – 560,50 m2,
8. **Chodzieska** - pod ul. Dąbrowskiego - ściany biegów schodowych i ściany wewnętrzne przejścia podziemnego- powierzchnia do umycia – 580 m2,
9. **Tatrzańska** - pod ul. Dąbrowskiego - ściany biegów schodowych i ściany wewnętrzne przejścia podziemnego- powierzchnia do umycia – 330 m2,
10. **Pilotów** - pod ul. Dąbrowskiego - ściany biegów schodowych i ściany wewnętrzne przejścia podziemnego- powierzchnia do umycia – 410 m2,
11. **Bużańska** - pod ul. Dąbrowskiego - ściany biegów schodowych i ściany wewnętrzne przejścia podziemnego- powierzchnia do umycia – 410 m2,
12. **Ostrowska** **pod ul. B. Krzywoustego** - ściany wewnętrzne i zewnętrzne przejścia podziemnego – powierzchnia do umycia – 350 m2
13. **Towarowa** - przy PKS - ściany biegów schodowych i ściany wewnętrzne przejścia podziemnego - powierzchnia do umycia – 580 m2,
14. **Rondo Śródka** - ściany biegów schodowych i ściany wewnętrzne przejścia podziemnego –powierzchnia do umycia – 1050 m2
15. **Novotel** - pod ul. Warszawską – ściany biegów schodowych i ściany wewnętrzne przejścia podziemnego - powierzchnia do umycia – 970 m2,
16. **Mogileńska** – pod ul. Warszawską – ściany biegów schodowych i ściany wewnętrzne przejścia podziemnego - powierzchnia do umycia – 580 m2,
17. **Miłostowo pod ul. Warszawską** – ściany biegów schodowych i ściany wewnętrzne przejścia podziemnego - powierzchnia do umycia – 240 m2,
18. **Górczyn** - pod torami PKP – ściany i sufit – powierzchnia do umycia 1434 m2 ,
19. **Murawa** - pod ul. Murawa – ściany i sufit - powierzchnia do umycia 275 m2 ,
20. **Tysiąclecia** - pod ul. Chartowo - ściany i sufit - powierzchnia do umycia 477 m2
21. **Lecha - Czecha - pod ul. Chartowo** – ściany biegów schodowych i ściany wewnętrzne przejścia podziemnego - powierzchnia do umycia – 570 m2,
22. **Wieżowa** - pod ul. St. Wyszyńskiego – ściany i mury oporowe powierzchnia do umycia 345m2
23. **Antoninek (Volkswagen)** – pod ul. Warszawską – ściany biegów schodowych i ściany wewnętrzne przejścia podziemnego do wyjścia na Peron PKP powierzchnia do umycia 760 m2
24. **Matyi** – przy ZCK – ściany przy pochylniach, windach, klatkach schodowych i w przejściu podziemnym - powierzchnia do umycia 2601 m2
25. **Czechosłowacka**- ściany pochylni ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Czechosłowackiej wraz z zejściem na przystanki powierzchnia do umycia 5672 m2

**3. Wymagania**

**Oferent winien wykazać, że w ciągu** ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonywał przynajmniej przez okres jednego roku usługę polegającą na umyciu tego typu obiektów o powierzchni łącznej 10.000m2. W celu potwierdzenia wykonywania w/w usługi do oferty należy załączyć wykaz usług lub jednej usługi o której mowa powyżej z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa wskazana w wykazie została wykonana terminowo i w sposób należyty . Dowodami potwierdzającymi należyte i terminowe wykonanie usługi są poświadczenia lub inne dokumenty potwierdzone przez podmiot na rzecz którego usługa lub usługi wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane.

**5. Złożenie oferty.**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożenie oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków ważności oferty. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
2. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto za wykonanie usługi,
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Nr. referencyjny zadania : UOI.342.215.04.2019.

Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 12 lipca 2019 r.

Termin składania ofert do dnia 17.06.2019r. do godz. 14:00

Otwarcie ofert do dnia 18.06.2019r. o godz. 14:00