**WZORY I SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY**

**ŁAWKA NR 1**

**nr katalogowy z Katalogu Mebli Miejskich- LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ – Z PODŁOKIETNIKAMI**

Wymiary: 185 x 81 x 65 (dł. x wys. x szer.)

Materiał:

- konstrukcja z odlewu z aluminium w kolorze naturalnym lub kolorze RAL zgodnie z opisem w przedmiarze prac

- siedzisko drewniane z drewna egzotycznego lub liściastego, kolor drewna do uzgodnienia   
z Zamawiającym lub zgodny z opisem w przedmiarze prac

Mocowanie:

- ławkę przymocować do nawierzchni utwardzonej za pomocą nierdzewnych kotew   
z wkrętami M8 o długości 165 mm, do 4 szt. bloczków betonowych 14x24x38

UWAGA: w przypadku montażu ławki poza terenem zabrukowanym, konieczne jest wykonanie fundamentów z betonu C20/27 o wymiarach 30 x 30 x 30 cm oraz odtworzenie terenów zieleni zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Wymagane jest przedłożenie atestów wszystkich materiałów składowych zamontowanych elementów małej architektury oraz deklaracje zgodności.



